

SSH tesztek


*Az alábbi képeken a biztonságos távoli elérést teszteltük a routereken és a switcheken.*




1. ábra AssemblySW1 IP címen keresztüli biztonságos távoli elérése



2. ábra AssemblySW2 IP címen keresztüli biztonságos távoli elérése




3. ábra AssemblyR1 IP címen keresztüli biztonságos távoli elérése




4. ábra AssemblyR2 IP címen keresztüli biztonságos távoli elérése

Etherchannel

*AssemblySW1-en az 1-es számú port-channel-en az LACP helyes működése látható.*




5. ábra AssemblySW1 LACP tesztelése




6. ábra AssemblySW2 LACP tesztelése

OSPF


*AssemblyR1 és AssemblyR2 irányítótáblája látható. Az alábbi ábrákon látható, hogy az OSPF irányító protokoll működik, ezt a legalsó sorban látható „O” betű jelzi, ami mellett látható a távoli hálózat.*




7. ábra AssemblyR1 irányítótáblája



8. ábra AssemblyR1 OSPF beállításai



9. ábra AssemblyR2 irányítótáblája



10. ábra AssemblyR2 OSPF beállításai